2021年建筑施工领域起重机械“双随机、一公开 ”部门联合检查结果公示表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽查监管对象名称 | 统一社会信用代码 | 抽查内容 | 抽查结果 | 整改  情况 |
| 1 | 鄂尔多斯市云晟市政工程有限公司 | 91150621585152949E | 一、市住房和城乡建设局抽查内容： 1、建筑起重机械使用登记、定期检查、维护保养、应急救援预案等制度的执行情况。 2、司机和信号司索工是否持有建设行政主管部门核发的建筑施工特种作业操作资格证。 3、是否结合建筑起重机械使用说明书的相关要求和施工现场周边作业环境，由专业技术人员负责编制建筑起重机械安装、顶升(包括加节、附墙)、拆卸的专项施工方案，方案是否经本单位技术负责人审批，需专家论证的是否按有关规定要求组织专家进行证，建筑起重机械安装、顶升(包括加节、附墙)、拆卸作业前，施工总承包、监理单位是否认真审查安装单位的相应资质以及特种作业人员的劳动合同、社保证明、特种作业资格证等相关资料，并参与对施工作业人员的技术交底。 4 、建筑起重机械主要受力部位(塔机标准节连接套处、爬爪和爬爪座、汽车起重机起重臂油缸支撑处、施工升降机悬臂端标准节连接处等)、设备基础、连接部位、安全保护装置、附墙装置的完好性情况；标准节和附着装置是否由原制造厂家制造。 5 、起重机械的超载保护等安全装置必须具有有效的型式试验合格证书。 二、市市场监督管理局抽查内容： 按照《中华人民共和国特种设备安全法》实施检查。 三、市应急局抽查内容： 1 、检查电工作业， 焊接与热切割作业，高处作业等特种作业人持证上岗情况。 2 、检查企业应急预案编制、备案情况。 | 1、塔吊基础周边垃圾应及时清理并设排水措施；  2、塔吊吊钩钢丝绳须更换。 | 限期完成整改 |
| 2 | 伊金霍洛旗宜佳建筑安装工程有限责任公司 | 91150627680028292T | 1、塔吊基础积水坑垃圾应及时清理；  2、塔吊周期检查记录内容填写不详细。 | 限期完成整改 |
| 3 | 内蒙古巨博建设工程有限责任公司 | 91150602MA13R3U753 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动。  备注：该企业承建康巴什区左岸公园32#幼儿园项目，该项目为三层框架结构，建筑面积小，体积低，未使用建筑起重机械。 | 无 |
| 4 | 鄂尔多斯市兴达建筑工程有限责任公司 | 91150621747931022C | 1、塔吊动力用电开关箱与照明开关箱串连；  2、塔吊安装自检记录垂直度数据不准确。 | 限期完成整改 |
| 5 | 内蒙古胜威建设集团有限公司 | 911502001141217089 | 1、塔吊安全操作规程牌应悬挂在醒目位置；  2、吊钩吊索钢丝绳须更换。 | 限期完成整改 |
| 6 | 包头市第四建筑有限责任公司 | 91150200114392313N | 1、塔吊基础无积水坑；  2、未设定机械管理人员；  3、人员安全教育落实不到位。 | 限期完成整改 |